4. 건설기계 검사(건설기계관리법 제13조)

1) 신규등록검사 : 신규등록시

2) 정기검사 유효기간(규칙 [별표7])

기 종	구 분	검사유효기간
1. 굴삭기	타이어식	1년
2. 로 더	타이어식	2년
3. 지게차	1톤 이상	2년
4. 덤프트럭	-	1년
5. 기중기	타이어식,트럭적재식	1년
6. 모터그레이더	-	2년
7. 콘크리트 믹서트럭	-	1년
8. 콘크리트펌프	트럭적재식	1년
9. 아스팔트살포기	-	1년
10. 천공기	트럭적재식	2년
11. 타워크레인	-	2년
12. 특수건설기계 가. 도로보수트럭 나. 노면파쇄기 다. 노면측정장비 라. 수목이식기 마. 터널용 고소작업차 바. 트럭지게차 사. 그 밖의 특수건설기계	타이어식 타이어식 타이어식 타이어식 타이어식 타이어식 -	1년 2년 2년 2년 2년 1년 3년
13. 그 밖의 건설기계		3년

3) 구조변경검사 : 주요구조 변경 및 개조후

4) 수시검사 : 성능불량 및 사고빈발 건설기계에 대하여 실시

※ 국토해양부장관이 지정한 검사대행자((재)대한건설기계안전관리원)가 검사실시

- 인천건설기계검사소(남구 아암대로253번길 50(학익동))