인천광역시남구 공고

2012년 남구 재난관리 실태 공고

『재난 및 안전관리기본법』제29조의 2의 규정에 의거 인천광역시 남구 재난관리 실태를 다음과 같이 공고합니다.

2013년  7월 26일

인천광역시 남구청장

1. 전년도 재난의 발생 및 수습 현황

【2012년 여름철 재난피해 현황】

재난유형	주택	소상공	농작물	하우스	축사
호우1회	116세대	13건	-	-	-

□ 2012. 7. 5. ~ 7. 6.

○ 호우예비특보 발표 : 해당 없음

○ 호우주의보 발효 : 2012.7.5. 13:40

○ 호우경보 발효 : 2012.7.6. 23:50

○ 호우경보 해제 : 2012.7.6. 04:30

○ 강 수 량 : 268mm (7월5일 103.5mm, 7월6일 164.5mm)

○ 피해현황(총 129세대)

- 주택침수 : 116세대

- 소상공인 :  13세대

○ 재난지원금: 116백만원

□ 2012. 8. 28.(태풍 볼라벤)

○ 태풍주의보 발표 : 2012. 8. 28. 03:00(발효 06:00)

○ 태풍경보   발표 : 2012. 8. 28. 08:30(발효 09:00)

○ 강풍주의보      : 2012. 8. 29. 00:00

○ 풍    속 : 9.5m/s(8.28.13:00)

○ 강 수 량 : 8.4mm

○ 피해사항

- 문학동 돌체소극장 지붕 반파

- 주안역광장 조형가로등 전도

- 주안지구대옆 공영주차장 건물판넬 낙하에 의한 차량파손

【2012 ~2013년 겨울철 설해피해 현황】

재난유형	주택	소상공	농작물	하우스	축사
대설 주의보 1회	-	-	-	-	-

□ 2012 ~2013년 설해피해

○ 2013. 2. 3. ~ 2. 4. 대설주의보

○ 피해사항 : 없음

2. 재난에 대응할 조직의 구성 및 정비

구분	직 급 별								비고
	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능	상용직
정원	24	1	3	2	2	-	8	8
현원	24	1	3	2	2	-	8	8
증감	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 재난의 예측과 정보전달체계의 구축

구 분	개 소	설치장소
문자정광판	1	용현 펌프장
자동강우량시스템	1	남구 재난종합상황실
재난상황감시CCTV	9	갯골펌프장 외 8개소

4. 재난 발생에 대비한 교육ㆍ훈련과 재난관리예방에 관한 홍보

구 분	횟수	행사명
재난발생 대비 교육	2	▪지역자율방재단 방재안전관리사 전문교육(11월)
	1	▪지역자율방재단 교육(5월)
	1	▪여름철 민.관 비피해예방 사전 대책회의 및 교육(4월)
	1	▪재난취약가구 안전점검 및 정비 안전복지컨설팅 교육(3월)
재난관리예방 홍보	15	▪안전점검의 날 캠페인 (매월) (주간운영 3회 포함)
재난발생 대비 훈련	1	▪재난대응 안전한국훈련

5. 재난이 발생할 위험이 높은 분야에 대한 안전관리체계의 구축 및 안전관리규정의 제정 : 해당 없음

6. 특정관리대상시설 등의 지정ㆍ관리 및 정비

□ 특정관리대상시설물 현황

계	시설물		건축물
	도로시설	옹벽	공공 청사	공동 주택	다중이용 건 축 물	대 형 건축물	대 형 광고물	건 축 공사장	위험물 시 설	신종 업종
924	6	6	22	643	139	20	23	9	52	4

7. 제35조에 따른 물자 및 자재의 비축, 재난방지시설의 정비와 장비 및 인력의 지정

1) 물자 및 자재의 비축

자 제	양수기			호스		PP포대		말목		전선 연장릴	묶음줄 (PP로프)	비닐
	1HP	1/3HP	엔진식	50㎜	32㎜	대	소	대	소
총 계	282	321	4	215	270	58,135	50,918	1027	981	290	201	170

2) 재난방지시설(펌프장) 현황

시설명	위치	건축 년도	시설규모	시설현황	총양수량	인원	비고
갯골 펌프장	남구 학익1동 729	2004년 10.8	대지면적 7,110.4㎡ 건축면적 1,769.48㎡	원심펌프 1000HP×6대 (전동식)	1000HP×1대 =520㎥/분 (대당)	기능직6명 (기계3,전기3)	담수용량 100만톤 전기시설 7,700kw
용현 펌프장	남구 용현동 574-10	1988년	대지면적 1,530㎡ 건축면적 288.94㎡	수중펌프 310HP×4대 수중펌프 30HP×2대 (전동식)	310HP×1대 =192㎥/분 (대당)	상용직4명	담수용량 6,600톤 전기시설 2,400kw
백운 펌프장	남구 용현동 627-76	2001년 6.30	대지면적 1089.92㎡ 건축면적 387.4㎡	원심펌프 150HP×3대 수중펌프 20HP×2대 (전동식)	150HP×1대 =60㎥/분 (대당)	상용직4명	담수용량 22,514톤 전기시설 600kw

가. 백운펌프장 흡수정 지배수펌프 보수공사

� 사업개요

○ 위    치 : 백운펌프장

○ 사업내용 : 흡수정 지배수펌프 보수공사

○ 사업기간 : 2012.12 〜 2013.01

○ 사 업 비 :  18,920천원

나. 용현펌프장 조명등, 크레인 보수 및 배수문 환풍기 설치공사

� 사업개요

○ 위    치 : 용현펌프장

○ 사업내용 : 조명등 크레인 보수 및 배수문 환풍기 설치공사

○ 사업기간 : 2012.12.10 ~ 2012.12.24

○ 사 업 비 : 15,460천원

다. 백운펌프장 유수지 바닥매립 및 휀스 보수공사

� 사업개요

○ 위    치 : 백운펌프장

○ 사업내용 : 유수지 바닥매립 및 휀스 보수공사

○ 사업기간 : 2012.12.07 ~ 2012.12.27

○ 사 업 비 : 21,593천원

라. 백운 빗물펌프장 배수펌프 보수공사

� 사업개요

○ 위    치 : 백운펌프장

○ 사업내용 : 빗물펌프장 배수펌프 보수공사

○ 사업기간 : 2012.11 ~ 2013.02

○ 사 업 비 : 98,835천원

마. 갯골펌프장 흡수정 배수펌프 보수공사

� 사업개요

○ 위    치 : 갯골펌프장

○ 사업내용 : 흡수정 배수펌프 보수공사

○ 사업기간 : 2012.11 ~ 2012.12

○ 사 업 비 : 9,207천원

바. 용현펌프장 셔터문 교체공사

� 사업개요

○ 위    치 : 용현펌프장

○ 사업내용 : 셔터문 교체공사

○ 사업기간 : 2012.10 ~ 2012.11

○ 사 업 비 : 6,490천원

사. 백운펌프장 빗물펌프장 집수정 준설공사

� 사업개요

○ 위    치 : 백운펌프장

○ 사업내용 : 빗물펌프장 집수정 준설공사

○ 사업기간 : 2012.03 ~ 2012.04

○ 사 업 비 : 16,720천원

아. 백운 빗물펌프장 배수펌프 교체공사

� 사업개요

○ 위    치 : 백운펌프장

○ 사업내용 : 빗물펌프장 배수펌프 교체공사

○ 사업기간 : 2012.03 ~ 2012.04

○ 사 업 비 : 10,552천원

8. 제25조의2에 따라 지정된 국가기반시설의 관리 : 해당 없음

9. 제67조에 따른 재난관리기금의 적립 현황

❍ 2012년 재난관리기금 적립현황

2012.12.31 (단위 : 천원)

구 분	재난관리기금 적립 현황					비 고
	계	전년도 이월금	출연금 (법정적립금)	이자수입	시보조금
2012년	2,628,538	1,624,889	259,149	6,000	738,500

10. 「자연재해대책법」 제75조의2에 따른 지역안전도 진단 결과 : 해당 없음